**深圳民爆光电股份有限公司**

**自动装弹簧设备招标公告**

## **民爆光电致力于建立廉洁有效、公平规范的供应商机制,我们将以公开的方式,给制造商提供公平、公正的投标机会！我们以公平竞争为荣，期待与您精诚合作！**

一、投标方资质要求：

1)公司成立10年以上,注册资金300万元以上（需提供依据）

2）具有自动化流体控制设备的研发、生产、售后技术服务为一体的企业。

3)要有过硬的技术支持团队，能够在24小时内提供技术、售后支持。

4)付款方式：月结方式30天以上。

5)可以开具增值税票13%

二、装弹簧设备参数要求：

一、工艺要求：

1. 弹簧完全卡入灯体，无松动、脱落及弹簧损伤等。
2. 被加工产品从设备流出后，需保障被加工产品外观无脏污、划伤、变形等不良现象，符合产品品质要求。

二、方案要求：

1. 此设备为LED筒灯系列灯体装弹簧，设备需兼容类似结构筒灯。

2. 设备各部分功能做简要介绍。

三、装弹簧设备要求：

1. 采用PLC+工控触屏控制方式，故障声光报警及菜单显示；

2. 设备外观尺寸L1300\*W800\*H1700MM；

3. 装弹簧精度±0.02MM ；

4. 产能900-1000PCS/H；

5. 采用AC伺服电机+丝杆 ；

6. 上弹簧机构可调，兼容产品不同尺寸要求（2.5寸、3寸灯体） ；

7. 压入弹簧机构可调，兼容产品不同尺寸要求（2.5寸、3寸灯体）；

8. 易编程，I/O检测、可设置空跑试运行、手动与自动转换方便调试维护；

9. 制程不良率≦千分之一；

10. 设备操作保养说明书，易损配件清单及关键零部件品牌型号及使用寿命 ；

11. 装设备安全门，防止因机器故障或误操作发生人身伤害；

12. 设备管理标示铭牌（内容：公司名称、公司地址、售后联系电话、设备名称、设备型号、出厂编号、出厂日期等）；

13.通过更换载具兼容类似结构产品，此设备需配齐DL255、DL260、DL262这3个型号的产品载具；

投标截止时间：2020年8月12日 18：00点前

联系人：李小姐

电话：29197332-228

邮箱：[caigou.12@upshine.cn](mailto:caigou.12@upshine.cn)

邮箱：2355254984@qq.com